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KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.  |  VŘ R-840-1130-2026
Komplexní analýza povodňových rizik prodejní sítě
1.4 Karta Modulu 1 – vzorová filiálka 132 Krnov
	Poloha
	Opavská 1132/14, Krnov; 50.08732° N, 17.70770° E; pravý břeh Opavy, 1,1 km nad soutokem s Opavicí

	Záplavová území
	Objekt na hranici ZÚ Q100 (suchý „ostrov“), příjezdy v ZÚ Q100; AZZÚ a ZÚ Q20 22 m od objektu

	Hydrologie (LG Krnov na Opavě)
	Q5 = 57,8 · Q20 = 120 · Q50 = 184 · Q100 = 248 m³/s; SPA 220 / 300 / 320 cm

	Historie
	15. 9. 2024: 455 m³/s (≈ 1,8 × Q100), zaplaveno cca 80 % města · 7. 7. 1997: 375 m³/s (> Q100), škody 440 mil. Kč · 1903: 165 m³/s (≈ Q20)

	Přívalové povodně
	Úpatí svahu Cvilínského kopce – akumulace odtoku u zásobovací rampy

	Výsledné skóre M1
	4 – VYSOKÉ (po odborné revizi; indikativní screening: 3)
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Obr. 2 – Filiálka 132 Krnov: situace vůči záplavovým územím Opavy.
1.4 Karta Modulu 1 – vstupy, příjezdy a fotodokumentace
[image: ]
Obr. 2a – Filiálka 132 Krnov: ortofoto s vyznačením vstupů do objektu, příjezdů do areálu a stanoviště snímku F1.
	V1 – hlavní vstup
	vestibul severní fasády, nástupní plocha na úrovni parkoviště; orientace k toku Opavy

	V2 – zásobování
	rampa a kontejnerové stání na západní straně; nejnižší místo areálu (≈ 314,4 m n. m.) – první ohrožení vzdutím kanalizace (≈ Q20)

	P1, P2 – příjezdy
	P1 z ul. Opavská (parkoviště), P2 z ul. Sokolovská (zásobování); při Q100 oba zaplaveny – areál odříznut
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Obr. 2b – Fotodokumentace filiálky: F1–F3 z veřejných zdrojů (autor a licence u snímku), F4–F5 vzor snímků pořizovaných při místním šetření v Modulu 2.
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Obr. 1 - Situace prodejny Krnov v{¢i zaplavovym Gzemim feky Opavy
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F1 - Pohled z mostu pfes Opavu na prodejnu a parkovisté F2 - Opava u filidlky: nabrezni zed a bfehova komunikace

Palickap, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (2014)

F3 - Parkovisté a vstup V1 F4 - Detail vstupu V1 (prah, dvefe) F5 - Zasobovani V2 (rampa, vpusti)
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Yopic, CCO, Wikimedia Commons (2025)

Fotografie F1-F3 z vefejné dostupnych zdrojd s uvedenim autora a licence; F4-F5 - vzor rozsahu fotodokumentace pofizované v rémci Modulu 2
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