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KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.  |  VŘ R-840-1130-2026
Komplexní analýza povodňových rizik prodejní sítě

2.3 Karta Modulu 2 – vzorová filiálka 132 Krnov
	Vzdálenosti
	Opava 31 m od fasády (78 m od těžiště) · Opavice 959 m · jez na Opavě 559 m proti proudu

	Výškový profil
	Hladina Opavy 311,9 · nejnižší terén u objektu (rampa) 314,4 · medián obvodu 315,5 · předpokl. ±0,00 = 316,3 m n. m.

	Prahové průtoky
	Rampa / vzdutí kanalizace ≈ 110 m³/s (≈ Q20) · příjezdy 150–250 m³/s (Q20–Q100) · objekt ≈ 280 m³/s (Q100–Q200)

	Povodeň 09/2024
	455 m³/s → hladina ≈ 317,8 m n. m., voda v prodejně ≈ 1,5 m
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Obr. 4 – Příčný řez terénem DMR 5G s hladinami N-letých průtoků.
[image: ]
Obr. 5 – Vztah průtok–hladina a kritické výškové prahy.
Tab. 2 – Scénáře rozlivu – Krnov
	Scénář
	Q [m³/s]
	Hladina [m n. m.]
	Komunikace a parkoviště
	Objekt

	Q5
	57,8
	313,6
	bez zaplavení
	bez ohrožení

	Q20
	120
	314,5
	riziko vzdutí kanalizace u rampy
	ohrožení rampy

	Q50
	184
	315,3
	částečné zaplavení příjezdů
	voda u rampy a J fasády

	Q100
	248
	316,0
	příjezdy zaplaveny, areál odříznut
	0,3 m pod podlahou – kritické

	IX/2024
	455
	≈ 317,8
	celý areál pod vodou
	zatečení ≈ 1,5 m


2.3 Karta Modulu 2 – geodetické zaměření objektu (vzor výstupu)
V rámci Modulu 2 se u každé filiálky geodeticky zaměří (GNSS RTK a nivelace, S-JTSK / Bpv) výška podlahy ±0,00, prahy všech vstupů, horní hrana rampy, nejnižší body parkoviště a dvora zásobování, uliční vpusti a šachty, technologie citlivé na zaplavení a břehová hrana toku. Zaměřené výšky nahradí odhad z DMR 5G a zpřesní prahové průtoky; současně se pořídí fotodokumentace vstupů a odvodnění (F4–F5, Obr. 2b).
[image: ]
Obr. 5a – Vzor výkresu geodetického zaměření: situace bodů, detail řezu vstupem V1 s hladinami N-letých průtoků a seznam souřadnic a výšek.
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Obr. 2 - Pfi¢ny fez S-J terénem DMR 5G pfes prodejnu a odhadované hladiny N-letych pratokd
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Hladiny: odhad metodou pienosu mémé kiivky LG Krnov (Povodf Odry) na profil prodeiny: piesnost £0.5 m - zpFesnf 2D hydraulicky model.
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Obr. 3 - Odhad vztahu pratok-hladina v profilu prodejny a kritické prahy
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Geodetické zaméfeni: GNSS RTK + nivelace, S-JTSK / Bpv; pfesnost vysek £0,02 m. Vystup: vykres DWG/PDF, seznam soufadnic, fotodokumentace bod(i.
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