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KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.  |  VŘ R-840-1130-2026
Komplexní analýza povodňových rizik prodejní sítě
3.3 Karta Modulu 3 – vzorová filiálka 132 Krnov
	Prvek
	Parametry
	Vliv na filiálku

	VD Nové Heřminovy (plánované)
	Opava nad Krnovem; cca 15 mil. m³; výstavba 2027–2033
	Dnes nepůsobí; po dokončení scénář zvláštní povodně

	Jezy na Opavě v Krnově
	559 m a cca 1,1 km proti proudu, stupeň cca 2 m
	Zanedbatelný objem, bez průlomové vlny

	Poldr Jelení
	Kobylí potok; hráz 16 m; Q100 přítoku 33,5 m³/s
	Nízký – malý objem vůči průtoku Opavy

	VD Slezská Harta, Kružberk
	Moravice, ústí do Opavy v Opavě
	Bez vlivu (po proudu)

	Břehová hrana s komunikací
	316,0–316,7 m n. m. mezi korytem a parkovištěm
	Přelití nad Q50 – rychlé zaplavení parkoviště



	Výsledek Modulu 3 – filiálka 132 Krnov: 2 – NÍZKÉ
• V současnosti bez významného vodního díla nad filiálkou; po dokončení VD Nové Heřminovy (2033) zahrnout scénář zvláštní povodně do aktualizace.
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Obr. 7 – Ochranné prvky u filiálky: nábřežní zeď a břehová komunikace na Opavě (vlevo; Palickap, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) a pohled z mostu na areál (vpravo; © Google Street View). Při Q50 a vyšších průtocích dochází k přelití břehu s komunikací.
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