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2.1 Obsah a metodika modulu
Modul 2 je sestaven pro 22 filiálek se skóre 3–5. Pro každou filiálku se stanoví přesná poloha, vzdálenosti k tokům a vodním dílům, výškový profil (DMR 5G + geodetické zaměření ±0,00, vstupů a rampy) a hladiny N-letých průtoků z modelu správce toku nebo vlastního 1D/2D modelu HEC-RAS. Výstupem jsou prahové průtoky pro zaplavení komunikací, parkoviště a zatečení do objektu. Součástí listu je výkres geodetického zaměření (podlaha ±0,00, prahy vstupů, rampa, nejnižší body areálu, vpusti a šachty, citlivé technologie) a fotodokumentace vstupů a odvodnění z místního šetření.
[image: ]
Obr. 3 – Filiálky zařazené do Modulu 2 (kroužek).


2.2 Filiálky zařazené do Modulu 2
	ID
	Filiálka
	Kraj
	Tok
	Vzd. [m]
	Převýš. [m]
	Skóre
	Stav

	3
	Prachatice
	Jihočeský
	Fefrovský potok
	68
	-3,4
	3
	k zpracování

	8
	Ostrov nad Ohri
	Karlovarský
	Jáchymovský potok
	107
	2,0
	3
	k zpracování

	12
	Nachod
	Královéhradecký
	Metuje
	187
	1,2
	3
	k zpracování

	30
	Plzen-Roudna
	Plzeňský
	Mže
	249
	4,3
	3
	k zpracování

	34
	Melnik
	Středočeský
	Pšovka
	127
	5,2
	3
	k zpracování

	44
	Kurim
	Jihomoravský
	Kuřimka
	50
	5,8
	3
	k zpracování

	54
	Brno-Zidenice
	Jihomoravský
	Svitava
	552
	2,9
	3
	k zpracování

	61
	Liberec-Rochlice
	Liberecký
	Lužická Nisa
	45
	2,8
	3
	k zpracování

	64
	Praha-Cestlice
	Praha
	Botič
	1 063
	21,5
	3
	k zpracování

	76
	Trebic-Nove Mesto
	Kraj Vysočina
	Jihlava
	82
	4,3
	3
	k zpracování

	84
	Dvur Kralove
	Královéhradecký
	Hartský potok
	43
	2,0
	4
	k zpracování

	88
	Uhersky Brod
	Zlínský
	Olšava
	394
	4,6
	3
	k zpracování

	90
	Kromeriz
	Zlínský
	Vážanský potok
	664
	0,8
	4
	k zpracování

	100
	Prerov-Lipnicka
	Olomoucký
	Strhanec II
	133
	1,3
	3
	k zpracování

	108
	Ceska Lipa
	Liberecký
	Ploučnice
	227
	3,7
	3
	k zpracování

	110
	Blansko
	Jihomoravský
	Sloupečník
	53
	0,5
	3
	k zpracování

	111
	Bruntal
	Moravskoslezský
	Černý potok
	48
	3,7
	3
	k zpracování

	114
	Praha-Palmovka
	Praha
	Rokytka
	559
	2,6
	3
	k zpracování

	126
	Pardubice-Centrum
	Pardubický
	Chrudimka
	361
	4,8
	3
	k zpracování

	132
	Krnov
	Moravskoslezský
	Opava
	78
	3,7
	4
	zpracováno – vzor

	143
	Prostejov, Konecna
	Olomoucký
	Hloučela
	165
	1,7
	3
	k zpracování

	145
	Valasske Mezirici
	Zlínský
	Rožnovská Bečva
	605
	1,4
	3
	k zpracování
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